|  |  |
| --- | --- |
| ms\_rt\_bld\_61850\_add\_brcb | ms\_rt\_bld\_61850\_add\_brcb\_ed2 |
| RptID, vstring(65)  RptEna, Boolean  DatSet, vstring(65)  ConfRev, uint(4)  OptFlds, bstring(10)  BufTm, uint(4)  SqNum, uint(2)  TrgOps, bstring(6)  IntgPd, uint(4)  GI, boolean  PurgeBuf, boolean  EntryID", ocstring(8)  TimeofEntry, btime6 | RptID, vstring(65)  RptEna, boolean  DatSet, vstring(65)  ConfRev, uint(4)  OptFlds, vbstring(10)  BufTm, uint(4)  SqNum, uint(2)  TrgOps, bstring(6)  IntgPd, uint(4)  GI, boolean  PurgeBuf, boolean  EntryID, octstring(8);  TimeofEntry, btime6  **ResvTms, int(2);**  **Owner, ovstring(64);** |
| ms\_rt\_bld\_61850\_add\_urcb | ms\_rt\_bld\_61850\_add\_urcb\_ed2 |
| RptID,vstring(65)  RptEna, boolean);  Resv, boolean);  DatSet, vstring(65)  onfRev, uint(4);  OptFlds, bstring(10);  BufTm, uint(4);  SqNum, uint(1);  TrgOps, bstring(6);  IntgPd, uint(4);  GI, boolean; | RptID, vstring(65)  RptEna, boolean  Resv, boolean  DatSet, vstring(65)  ConfRev, uint(4)  OptFlds, bstring(10)  BufTm, uint(4)  SqNum, uint(1)  TrgOps, bstring(6)  IntgPd, uint(4);  GI, boolean;  **Owner, vstring(64);** |

|  |  |
| --- | --- |
| FC ED1 | FC ED2 |
| ST, MX. CO, SP, SG, SE, SV, CF, DC, EX | ST, MX. CO, SP, SG, SE, SV, CF, DC, EX,  **SR, OR, BL** |